Pour démonter la trottinette, il nous faut donc un plan de la partie électrique.

Travail à faire:
Indiquer à partir de la liste le nom de chaque élément présent sur ce document.

Bouton poussoir marche (accélérateur)

Voyant lumineux

Batterie 1

Batterie 2

Batterie 1 – Batterie 2 - Fusible - Moteur – Voyant lumineux - Bouton poussoir marche (levier ou poignée) - Bouton poussoir coupe circuit - Interrupteur marche/arrêt  – Transformateur pour charge 220 V/12 V

Transformateur pour charge 220 V/12 V

Interrupteur marche/arrêt

Moteur

Pour mieux comprendre le fonctionnement, on a besoin de schématiser les différents composants de la trottinette. Comment se schématise chaque composant ?

Travail à faire:
1	Colorie sur le symbole des différents composants en utilisant : 

Le jaune pour le moteur, le gris pour le fusible, le violet pour la batterie, le vert pour l'interrupteur, l'orange pour le bouton poussoir marche, le rose pour le bouton poussoir arrêt, le bleu clair pour le voyant et le marron pour le transformateur.

				

				

Moteur
	Fusible	Batterie	Interrupteur	Bouton 
poussoir
marche	Bouton 
poussoir
arrêt	Voyant
(DEL)	Transformateur	

2	

Sur le schéma ci-dessous, place les composants nécessaires en t'aidant de la fiche d'activité énergie précédente.
Maintenant que nous connaissons les symboles des différents composants électriques, on va réaliser le schéma électrique de la trottinette.

Travail à faire:
1.	Compléter le tableau ci-dessous en précisant le rôle de chacun des composants du circuit, en écrivant si par rapport à l’énergie employée, il assure la commande, la distribution, la transformation ou le stockage, et en dessinant son symbole. 

Rep	Dessin	Symbole	Nom	Rôle	Fonction assurée	

4			

Interrupteur

Commander le circuit, autorise le courant à circuler.

Distribution

5			Moteur	Transformer l’énergie électrique en une énergie mécanique.	Transformation	

1			Batterie	Fournir de l’énergie électrique grâce à une réaction chimique interne.	Stockage	

2	
		Fils électrique	Laisser passer l’électricité.	Distribution	

3			Bouton poussoir marche (accélérateur)	Commander le circuit, autorise le courant à circuler.
	Commande	

6			Bouton poussoir arrêt (frein)	Commander le circuit, coupe l’électricité allant au moteur.	Commande	

7			Fusible	Protéger le circuit électrique	Distribution	

2.	Compléter le schéma en y indiquant le nom de chaque composant et en indiquant le nom de chaque fonction en bas. (Commande et distribution, stockage de l’énergie, transformation de l’énergie)

Stockage de l’énergie

Commande et distribution de l’énergie

Transformation de l’énergie

Maintenant que nous avons le schéma électrique de la trottinette, nous pouvons donc trouver la cause du problème et le résoudre. 
Après avoir démonté la trottinette défectueuse, on se rend compte qu’il y avait plusieurs pannes qui sont :
•	Le fusible ne laisse pas passer l’électricité.
•	Les batteries n’étaient pas chargées.
•	Un fil reliant la batterie au boitier électronique était cassé.

On peut aussi remarquer au passage que la chaîne d’énergie se décompose de la manière suivante :

Transformation grâce au Moteur

Energie
Mécanique

Energie
Electrique

Energie
Chimique

Commande grâce aux boutons poussoirs

Transmission du mouvement grâce aux pignons et à la courroie

Réaction chimique dans les batteries